**INHIBITOR FORTE**

Preparat przeznaczony do zahamowania procesów korozji oraz odkładania się kamienia wodnego w autoklawach.

Do zastosowań w zakładach przetwórstwa rolno - spożywczego

Preparat jest przeznaczony do wszelkiego typu urządzeń sterylizacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony jest do zabezpieczenia przed korozją oraz powstawaniem osadów. Preparat jest szczególnie polecany do zabezpieczania puszek podczas sterylizacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚĆI:

Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


W przypadku wystąpienia podrażnienia skory lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/Pojemnik zwracać do producenta.

**ZAWIERA:**

**Sól potasowa kwasu hydroksyfosfonooctowego, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE220-239-6] (3:1)**

**UFI: H0N0-80H0-700N-67ET**

UN 1814

UWAGA

******